**中通客车办公楼室外观光梯维保项目招标公告**

**一、招标项目：**中通客车办公楼室外观光梯维保项目****

**二、招标项目内容报价清单及技术服务要求**

|  |
| --- |
| 中通客车办公楼室外观光梯25-26年度维保项目报价清单 |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | **单价（元/年）** | **合计（元/年）** | 备注 |
| 办公楼室外观光梯25-26年度维保项目 | 台 | 2 |  |  | 含当年度设备保险费 |
| 观光电梯设备特征：品牌杭州西奥，型号MRL，层站12/6，载重（KG/台）1350，井道高48米无机房钢框架-玻璃幕结构 |

1、报价：总价 元，（大写 ）专项增值税率

2、维保期限：1年（2025年6月7日-2026年6月6日）。

3、付款方式（电汇）：合同签订电梯正常运行乙方开具合规增值税专用全额发票次月付合同价的50%；维保到期全额付清。

4、服务内容和范围

4-1.日常维护保养项目（内容）和要求见附件：

乙方应当完成半月、月度、季度、半年、年保养项目，内容和要求见（附件），并做好维护保养电子记录。

4-2.日常维护保养时间：

在非公休假日的上午八时至下午五时。

4-3.召修 ：乙方提供全天候24小时电梯召修、应急故障处理服务并承诺接报故障后20分钟内抵达故障现场进行故障处理。当甲方发现上述电梯发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打乙方的客户服务电话，乙方接到通知后从速派遣具专业技能之技术人员到现场进行处理。

4-4.其它服务，配合甲方进行年度报验并处理电梯自身问题项。

4-5.200元以下电梯维保服务免费耗材清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单 价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 轿厢照明灯具 | 42 | 1 | 42 |
| 2 | 触板连接电缆(米) | 13 | 1 | 13 |
| 3 | 扭子开关 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | 照明灯座 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 松下插座 | 26 | 1 | 26 |
| 6 | 门机连接电缆 | 98 | 1 | 98 |
| 7 | 门机端子排 | 128 | 1 | 128 |
| 8 | 急停开关 | 30 | 1 | 30 |
| 9 | 灯泡 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 灯管 | 5.5 | 1 | 5.5 |
| 11 | 缓冲器开关 | 148 | 1 | 148 |
| 12 | 涨紧轮开关 | 168 | 1 | 168 |
| 13 | 开关门限位 | 86 | 1 | 86 |
| 14 | 导轨油杯 | 60 | 1 | 60 |
| 15 | 计数器 | 198 | 1 | 198 |
| 16 | 三极开关 | 186 | 1 | 186 |
| 17 | 轿门运动轨道 | 80 | 1 | 80 |
| 18 | 钢片带压簧 | 56 | 1 | 56 |
| 19 | 厅门涨紧钢丝绳 | 45 | 1 | 45 |
| 20 | 厅门副锁 | 68 | 1 | 68 |
| 21 | 内外召唤按钮 | 84 | 1 | 84 |
| 22 | 厅门锁压簧 | 9 | 1 | 9 |
| 23 | 泊梯锁 | 120 | 1 | 120 |
| 24 | 油毡 | 9 | 1 | 9 |
| 25 | 轿厢灯厢板 | 30 | 1 | 30 |
| 26 | 门锁主触点 | 30 | 1 | 30 |
| 27 | 轿顶急停 | 60 | 1 | 60 |
| 28 | 轿顶转换开关 | 68 | 1 | 68 |
| 29 | 轿顶按钮 | 45 | 1 | 45 |
| 30 | 轿顶蜂鸣器 | 80 | 1 | 80 |
| 31 | 轿顶报站钟 | 78 | 1 | 78 |
| 32 | 触板门轮 | 150 | 1 | 150 |
| 33 | 36V灯泡 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| 34 | 灯线（米） | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 门吊轮 | 126 | 1 | 126 |
| 36 | 安全触板导向板 | 15 | 1 | 15 |
| 37 | 轿门限位 | 80 | 1 | 80 |
| 38 | 钢丝绳减震弹簧 | 56 | 1 | 56 |
| 39 | 门锁主触点 | 30 | 1 | 30 |
| 40 | 弹簧端压片 | 15 | 1 | 15 |
| 41 | 三极插座 | 56 | 1 | 56 |
| 42 | 漏电开关 | 168 | 1 | 168 |
| 43 | 保险座 | 15 | 1 | 15 |
| 44 | 厅门滑块 | 8.5 | 1 | 8.5 |
| 45 | 三角锁 | 30 | 1 | 30 |
| 46 | 三角钥匙 | 20 | 1 | 20 |
| 47 | 偏心轮 | 28 | 1 | 28 |
| 48 | 消防开关面罩 | 2 | 1 | 2 |
| 49 | 检修开关 | 169 | 1 | 169 |
| 50 | 锂基油（袋） | 16 | 1 | 16 |
| 51 | OMROM24V继电器 | 86 | 1 | 86 |
| 52 | 电容组件 | 62 | 1 | 62 |
| 53 | 变频器风扇(台湾) | 80 | 1 | 80 |
| 54 | 应急灯泡 | 3 | 1 | 3 |
| 55 | 主轨导靴(个) | 56 | 1 | 56 |
| 56 | 副轨导靴(个) | 125 | 1 | 125 |
| 57 | 测重开关 | 46 | 1 | 46 |
| 58 | 制动电阻 | 89 | 1 | 89 |
| 59 | 多芯电缆（米） | 13 | 1 | 13 |
| 60 | 门滑块 | 7 | 1 | 7 |
| 61 | 浪涌抑制器SIEMENS | 46 | 1 | 46 |
| 62 | 电器安装轨道(米) | 18 | 1 | 18 |
| 63 | 触板开关(OMROM) | 56 | 1 | 56 |
| 64 | 轿顶接线箱端子 | 1.80/片 | 1 | 1.80/片 |
| 65 | 阻容保护 | 78 | 1 | 78 |
| 66 | 单级开关 | 46 | 1 | 46 |
| 67 | 保险管 | 2 | 1 | 2 |
| 68 | 灭弧组件SIEMENS | 56 | 1 | 56 |
| 69 | 接线端子(M4M5M6) | 1.80/片 | 1 | 1.80/片 |
| 70 | SIEMENS辅助触点 | 65 | 1 | 65 |
| 71 | 消防开关 | 60 | 1 | 60 |
| 72 | 油盒 | 80 | 1 | 80 |
| 73 | 三角厅门锁 | 76 | 1 | 76 |
| 74 | 兰炼电梯润滑油（升） | 15 | 1 | 15 |
|  |  |  |  |  |

注：以上配件以数量单价为单位的报价，需求200元以内可包括，200以上甲方全额支付。

4-6. 在甲方要求的增加或更换200元以上非免费规定的服务内容或非乙方原因造成的故障修理时，乙方应列出项目、费用，以报价单的形式与甲方另行签署后实施。

4-7. 当发现严重影响电梯安全运行和重大安全隐患的情况时，应及时通知甲方停止使用该电梯。及时书面通知甲方整改

5、维护保养应满足电梯特种设备行业的相关技术规范、标准

《电梯维修规范》（GB／T18775）；《电梯维修保养规则》（GB／T18775）

 维保单位（章）：

负责人:

**三、获取招标文件时间**

截止到2025年6月6日9:00，招标文件领取方式见第八条。

**四、开标时间、地点**

开标时间6月10日上午9:00，地点：聊城市东昌府区经济技术开发区黄河路261号中通客车办公楼

**五、资质要求**

1、须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有电梯安装、修理专业资质的独立法人，须具备本项目相应的施工能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障承担本项目施工的能力。
2、公司注册资金不能低于200万。
3、提供工商行政管理部门颁发的营业执照、税务登记证复印件，并在有效期内。
4、应有良好的财务状况和商业信用。
6、未入山东重工集团黑名单。

7、付款方式：电汇.

**六、招标人：**中通客车股份有限公司

**七、招标地址：**聊城市经济技术开发区黄河路261号

**八、现场勘探联系人及联系方式：**王瑞刚0635-8322009，15966286376

邮箱：**ztkczhaotoubiao @163.com**

1. 投标文件需发至邮箱，截止期前报名有效。